1. İşyeri dahilinde baretsiz çalışmak ve dolaşmak yasaktır.
2. Yüksekte çalışırken emniyet kemerinizi kullanın.
3. Beton dökümü esnasında mutlaka sağlam çizme giyiniz.
4. Beton dökümünden önce ve döküm esnasında üzerinde çalışacağınız platformların sağlamlığını ve emniyetini kontrol edin.
5. Beton dökümlerinden önce kalıp bağlantılarına dikkat edin ve takviyelerin sağlam olduğundan eminolun.
6. Sorumlu mühendisin kontrol etmediği kalıba beton dökmeyin.
7. Beton pompası hortumu beton sıkışması sonucu tıkanmış ise pompa operatörünü ikaz ederek pompayı durdurun. İlgili formene haber verin. Tıkanma yerindeki kelepçeyi çıkarmadan önce yüzünüzü ve gözlerinizi korumak için koruyucu gözlük / maske takın ve kelepçeyi yavaşça açın. Temizlik sonrasında kelepçenin sağlam bağlandığından emin olmadan işe başlamayın.
8. Havalı vibratörleri kullanmadan önce hortum bağlantılarını iyice kontrol edin ve hortumu sağlam bağlamadan hava musluğunu açmayın.
9. Elektrikli vibratörlerin bağlantılarını yapmak elektrikçinin işidir siz yapmayın.
10. Kabloları koruyucu içerisine alınmamış ve topraklaması yapılmamış elektrikli vibratörle çalışmayın. böyle durumlarda ilgili formene veya mühendise haber verin.
11. Vibratörleri beton dökümü dışında başka maksatlar için kullanmayın.
12. Amirlerinizin verdiği görevler dışında başka iş yapmayın. İzinsiz ve habersiz görev yeriniden ayrılmayın ve çalışırken arkadaşlarınıza şaka yapmayın.
13. Kendinizin ve başkalarının güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçının.
14. Şantiye dahilindeki tüm ikaz ve uyarı levhalarına mutlaka uyun.
15. Şev üstünde veya dibinde çalışırken heyelan, göçük, kayma veya taş düşmesi gibi tehlikelere karşı daima uyanık ve tedbirli olun. Böyle bir olasılıkta durumu derhal ilgili formen veya mühendise bildirin.
16. Çalışan iş makinalarına yaklaşmayın.
17. Ağır yükleri vinçle kaldırın ve vinç’in kaldırdığı yükün altında durmayın.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **İSG UZMANI** | **ŞANTİYE ŞEFİ** | **ÇALIŞAN** |
| **ADI,SOYADI** |  |  |  |
| **İMZA** |  |  |  |