|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DİKİŞ MAKİNESİ GÜVENLİK TALİMATI** | **Doküman No:** | HDF-001 |
| **Revizyon No:** | 00 |
| **Revizyon Tarihi:** | - |
| **Sayfa Sayısı:** | 1 |

1. Çalışmaya başlamadan önce Kişisel Koruyucu Donanımını hazırla.

1. Makineyi kullanıma hazırlanması için temizliği yapılmalıdır.
2. Makinenin elektrik fişini prize takmadan önce kablolarını ve makine aksamını kontrol ediniz.
	* Kabloda açıklık (Açık uç)
	* Makinede eksik parça
3. Çalışmaya başlamadan önce iğne ve iplik ayarlarının kontrolünü yapınız.
4. Fişi prize takınız veya düğmeye (butona) basınız.
5. Çalışırken makinenin özelliğine göre el ve parmak koruyucularını kullanınız.
6. Çalışma bittikten sonra düğmeye (butona) basarak ve fişi prizden çekerek elektriği kesip makineyi kapatınız.
7. Makinenin temizlik işlemlerini yaparak bir sonraki kullanıma hazır bir şekilde bırakınız.

**Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında anında makine Acil stop butonunu kullanarak makineyi durdur ve bölüm sorumlusuna haber veriniz.**

****