1. İşe başlamadan önce çalışacağınız kesim takımlarını kontrol edin.
2. Güvenliğinizi tehlikeye atacak takımlarla çalışmayın.
3. Koruyucu güvenlik malzemelerini kullanın, iş elbiseni ve özel ayakkabılarını giymeden ve koruyucu göz maskeni takmadan çalışmayın.
4. Arızalı ve eksik takımları yetkililere bildirin.
5. İş mahallinde arkadaşlarınızla şakalaşmayın, kendinizin ve başkalarının güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmayın.
6. Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır
7. Gaz tüpleri, çalışma anında dik durmalı ve devrilmemeleri için baklalı zincirle gerekli tedbirler alınmalı ve tehlike anında tüzükte belirtildiği üzere kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olmalıdır.
8. Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar kullanılacak ve bu tüpler kullanılmadıkları zaman valfları kapanacak ve bu valfları koruyan başlıkları takılacaktır. Gaz tüpleri güneş görmeyecek şekilde yapılmış sundurma veya salaş altında olacaktır.
9. Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı yağlanmayacaktır.
10. Atölyede bulunan gaz ve oksijen boruları ile şalomaya gelen hortumlar, ayrı ayrı ve diğer tesislerden de kolaylıkla ayrılacak renkte olacaktır.
11. Şalomalar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen kesilmedikçe şaloma bırakılmayacaktır
12. LPG tüplerinin kontrolü veya gaz kaçağının aranması asla kibrit veya çakmak yakılarak yapılmamalı, bu iş için sabun köpüğü kullanılmalıdır.
13. Bir gaz kaçağı hissedildiği zaman, hemen tüpün üstündeki dedantör düğmesi kapatılmalı ve bu işten anlayan ehil personel getirilmelidir. Bu arada gaz kaçağının meydana geldiği yer havalandırılmalıdır. Kıvılcım çıkartılabilecek hiçbir hareket yapılmamalıdır. (Elektrik düğmesini çevirmek vb.)
14. Gaz tüplerinden çakmak doldurulmamalıdır.
15. LPG’nın kullanıldığı yerler az havalanan küçük bir yerse bu yer sık sık havalandırılmalıdır.
16. Tüpler güneş altında soba ve radyatör yanında bulundurulmamalıdır. Yağmur ve rutubetten korunmalıdır.
17. Hortumların bağlantılarında mutlaka kelepçe kullanılmalı, gaz kaçağı önlenmelidir. Hortum, ocağa en yakın mesafeden bağlanmalı, ocak etrafından dolaşılmamalıdır.
18. İş yeri dahilindeki uyarı ve ikaz levhalarına uyun.
19. Hasta veya uykusuz işe çıkmayın.
20. Yağlı el veya eldivenle oksijen tüplerine dokunmayın, vana ve regülatörlerini değiştirmeyin.
21. Dolu tüpleri özel arabalarında kullanın. Tüpleri ters çevirerek veya yatırarak kullanmayın.
22. Boşalan tüpleri işaretleyerek yerlerine koyun.
23. Oksijen ve LPG tüplerini kesim alanına yaklaştırmayın.
24. Oksijen ve LPG tüplerinin basınçlarını ve basınç regülatörlerini kontrol etmeden işe başlamayın.
25. İşe başlamadan önce şaloma taşıyıcısının elektrik kablolarını kontrol edin ve her yer değiştirme sonrasında aynı kontrolü yapın
26. İşe başlamadan önce gaz besleme hortumlarını kontrol edin, gaz kaçıran hortumlarla çalışmayın ve her yer değiştirme sonrasında aynı kontrolü yapın.
27. Alev tutucusu olmayan veya arızalı olan şaloma ile kesim yapmayın.
28. Yanıcı ve yakıcı maddelerin yakınında, ( tiner, boya, kablolar vs.) şaloma kullanmayın.
29. İş bitiminde tüpleri regülatör ve vanalarından kapatın, şaloma vanasını kapamayı unutmayın.