1. Konveyörler hafriyat dışında herhangi bir malzeme veya insan taşınmasında kullanılamaz.
2. Herhangi bir koruyucusu yerinden çıkartılmış konveyörleri (bakım amacıyla ve tedbir alınarak çıkartılmış olan kısımlar hariç) çalıştırmayın.
3. Sistemi durdurmadan konveyör bant sisteminde temizlik yapmayın.
4. Konveyör bantın başlatma düğmesi (kolu) fiziksel olarak kilitlenmediği sürece Konveyör bantların üzerine çıkmayın, altından geçmeyin (Konveyörbandınetrafınıdolaşın).
5. Konveyörbantıçalıştırmadanöncekonveyörbantikazsireni en az 10 saniyeçalınmalıdır.
6. Sizveyaarkadaşınızkonveyörbanttasıkıştığıtakdirdegüvenlikiçinkonulmuşbulunanacildurdurmaipiniçekin.
7. Konveyörbantacildurdurmaipiyoksaveyakopuksaderhalyenilemeliveyatamiredilmelidir.
8. Güvenliolmayandurumlarıamirlerinizederhalhaberverin.
9. Konveyörbantboyuncayürürkenkonveyörbantveacildurumdurdurmaipiyletemasetmemeyedikkatedin. Yanlışlıkla acil durdurma ipini çekerseniz derhal operatöre bilgi verin.
10. Konveyör banttan taşan veya yuvarlanan taşların sizi yaralamamasına dikkat edin.
11. Tehlike yaratabilecek tambur ve makara koruyucularının yerinde olmaması halinde durumu yetkililere rapor edin.
12. Konveyör bant kenarındaki yürüme yollarını temiz tutun. Yürüme yollarında malzeme veya alet bırakmayın

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **İSG UZMANI** | **ŞANTİYE ŞEFİ** | **ÇALIŞAN** |
| **ADI,SOYADI** |  |  |  |
| **İMZA** |  |  |  |